|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AVM** **FRITZ! DECT 200** | **AVM** **FRITZ! Powerline 546E** | **Allnet** **ALL3073** | **Allnet** **ALL3075v3** | **Belkin** **WeMO Switch** | **Belkin** **WeMO Insight Switch** | **Edimax** **SP-1101W** | **Edimax** **SP-2101W** | **D-Link** **DSP-W215** | **Trendnet** **THA-101** |
| Kabel | - | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | - | - | - | - | - | - |
| Funk | DECT ([ULE](http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Enhanced_Cordless_Telecommunications#DECT_ULE_.28Ultra_Low_Energy.29)) | 802.11b/g/n 300 Mbit/s | 802.11b/g/n 150 Mbit/s | 802.11b/g/n 300 Mbit/s | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n 150 Mbit/s | 802.11b/g/n 150 Mbit/s | 802.11n 150 MBit/s | 802.11b/g/n 300 Mbit/s |
| App | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Steuerung | FritzBox | Webbrowser, FritzBox | Webbrowser, XML | Webbrowser, XML | App, XML | App, XML | App, XML | App, XML | App | Webbrowser, App |
| manueller Schalter | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| autom. schaltbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| remote schaltbar | über FritzBox | über FritzBox | Port-weiterleitung | Port-weiterleitung | Belkin Cloud | Belkin Cloud | EDI Cloud | EDI Cloud | mydlink Cloud | ? |
| Schaltstrom | 10 A | 10 A | 8 A | 16 A | 15 A | 15 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Verbrauch messen | Ja | Ja | - | Ja | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Eigenverbrauch | [0,9 W Standby; max 1,5 W](http://avm.de/produkte/fritzdect/fritzdect-200/technische-daten/) | [6 W](http://avm.de/produkte/fritzpowerline/fritzpowerline-546e/technische-daten/) | [2,7 W Standby; 3,1 W aktiv](http://www.reichelt.de/Messen-Steuern-Regeln/ALLNET-ALL3073/3/index.html?&ACTION=3&GROUPID=5828&ARTICLE=130214) | [3,6 W](http://www.heise.de/ct/ausgabe/2014-22-kurz-vorgestellt-Fernschalt-Steckdose-2405652.html) | [max 1,5 W](http://belkin.force.com/Articles/articles/de/FAQ/7487?l=de#4a) | [max 1,5 W](http://belkin.force.com/Articles/articles/de/FAQ/WEMO-Insight-H%C3%A4ufig-gestellte-Fragen?l=de#p5) | [1,4 W Standby; 2,0 W aktiv](http://www.edimax-de.eu/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/de/home_automation_smart_plug/sp-1101w/) | [2,2 W](http://www.heise.de/ct/ausgabe/2014-21-kurz-vorgestellt-Fernschalt-Steckdose-2393487.html) | max 5 W | [max 6 W](http://www.trendnet.com/langge/products/proddetail.asp?prod=105_THA-101#tabs-solution02) |
| geschaltete Leitung | Nulleiter | ? | ? | ? | ? | ? | Nulleiter | ? | ? | ? |
| kombinierbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| sonstiges | benötigt FritzBox, Temperatur-sensor | Netzfilter, Repeater, PowerLAN | - | Photovoltaik messbar | - | [IFTTT](https://ifttt.com/), Micro-USB | - | - | Temperatur-sensor | WLAN Repeater |
| Preis | ca 42 Euro | ca 88 Euro | ca 68 Euro | ca 110 Euro | ca 44 Euro | ca 53 Euro | ca 33 Euro | ca 39 Euro | ca 44 Euro | ca 60 Euro |
| Produktseite | [Link](http://avm.de/produkte/fritzdect/fritzdect-200/) | [Link](http://avm.de/produkte/fritzpowerline/fritzpowerline-546e/) | [Link](http://www.allnet.de/de/allnet-brand/produkte/home-automation/home-automation-schaltgeraete/p/allnet-all3073wlan-wlan-steckdose-schaltbar-per-netzwerkip/) | [Link](http://www.allnet.de/de/allnet-brand/produkte/home-automation/home-automation-schaltgeraete/p/allnet-all3074wlan-netzwerksteckdose-mit-wlan-verbrauchserfassung-16a/) | [Link](http://www.belkin.com/de/F7C027-Belkin/p/P-F7C027/) | [Link](http://www.belkin.com/de/F7C029/p/P-F7C029/) | [Link](http://www.edimax-de.eu/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/de/home_automation_smart_plug/sp-1101w/) | [Link](http://www.edimax.com/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/de/home_automation_smart_plug/sp-2101w/) | [Link](http://www.dlink.com/de/de/home-solutions/mydlink-home/smart-plugs/dsp-w215-smart-plug) | [Link](http://www.trendnet.com/langge/products/proddetail.asp?prod=105_THA-101) |